Version 4
SymbolType BLOCK
LINE Normal -24 32 -24 -32
LINE Normal -16 10 -16 -10
LINE Normal -16 -22 -16 -42
LINE Normal -16 42 -16 22
LINE Normal 16 -32 16 -48
LINE Normal 16 32 16 48
LINE Normal 16 32 16 0
LINE Normal 16 -32 -16 -32
LINE Normal 16 32 -16 32
LINE Normal 8 0 16 0
LINE Normal -32 32 -24 32
LINE Normal 8 3 8 -3
LINE Normal 8 5 8 -5
LINE Normal -16 0 8 5
LINE Normal 8 -5 -16 0
LINE Normal -17 42 -17 -42
LINE Normal -16 42 -17 42
LINE Normal -16 -42 -16 42
LINE Normal -16 43 -16 -43
LINE Normal -17 -40 -17 -43
LINE Normal -17 42 -17 43
WINDOW 38 28 17 Left 2
WINDOW 0 28 -22 Left 2
SYMATTR SpiceModel BSS-135
SYMATTR Prefix X
SYMATTR Description NMOS Depletion; 600V; 80mA; 60 Ohm; Vto=-1,164V; IDss=100mA.
SYMATTR ModelFile siemens.lib
PIN -32 32 NONE 8
PINATTR PinName G
PINATTR SpiceOrder 1
PIN 16 48 NONE 8
PINATTR PinName S
PINATTR SpiceOrder 2
PIN 16 -48 NONE 8
PINATTR PinName D
PINATTR SpiceOrder 3
