Version 4
SymbolType CELL
RECTANGLE Normal -208 -240 208 240
TEXT 0 0 Center 0 LT
WINDOW 0 0 -144 Center 0
WINDOW 3 0 120 Center 0
SYMATTR Value LTC1266-5
SYMATTR Prefix X
SYMATTR SpiceModel LTC1266-5.sub
SYMATTR Value2 LTC1266-5
SYMATTR Description Synchronous Regulator Controller for N- or P-Channel MOSFETs, Fixed 5V Output
PIN 208 -80 RIGHT 8
PINATTR PinName T-drive
PINATTR SpiceOrder 1
PIN 96 -240 TOP 8
PINATTR PinName PWR Vin
PINATTR SpiceOrder 2
PIN -208 -80 LEFT 8
PINATTR PinName PINV
PINATTR SpiceOrder 3
PIN -208 0 LEFT 8
PINATTR PinName BINH
PINATTR SpiceOrder 4
PIN -96 -240 TOP 8
PINATTR PinName Vin
PINATTR SpiceOrder 5
PIN -128 240 BOTTOM 8
PINATTR PinName Ct
PINATTR SpiceOrder 6
PIN -208 160 LEFT 8
PINATTR PinName Ith
PINATTR SpiceOrder 7
PIN 208 80 RIGHT 8
PINATTR PinName Sense-
PINATTR SpiceOrder 8
PIN 208 0 RIGHT 8
PINATTR PinName Sense+
PINATTR SpiceOrder 9
PIN -208 80 LEFT 8
PINATTR PinName SHDN
PINATTR SpiceOrder 11
PIN 0 240 BOTTOM 8
PINATTR PinName SGND
PINATTR SpiceOrder 12
PIN -208 -160 LEFT 8
PINATTR PinName LBin
PINATTR SpiceOrder 13
PIN 208 -160 RIGHT 8
PINATTR PinName LBout
PINATTR SpiceOrder 14
PIN 128 240 BOTTOM 8
PINATTR PinName PGND
PINATTR SpiceOrder 15
PIN 208 160 RIGHT 8
PINATTR PinName B-drive
PINATTR SpiceOrder 16
