Version 4
SymbolType CELL
RECTANGLE Normal -160 -208 160 272
TEXT 0 0 Center 0 LT
WINDOW 0 0 -128 Center 0
WINDOW 3 0 128 Center 0
SYMATTR Value LTC3783
SYMATTR Prefix X
SYMATTR SpiceModel LTC3783.sub
SYMATTR Value2 LTC3783
SYMATTR Description PWM LED Driver and Boost, Flyback and SEPIC Controller
PIN 160 160 RIGHT 8
PINATTR PinName FBN
PINATTR SpiceOrder 1
PIN -160 -32 LEFT 8
PINATTR PinName FBP
PINATTR SpiceOrder 2
PIN -160 32 LEFT 8
PINATTR PinName Ilim
PINATTR SpiceOrder 3
PIN -160 -96 LEFT 8
PINATTR PinName Vref
PINATTR SpiceOrder 4
PIN 160 224 RIGHT 8
PINATTR PinName Freq
PINATTR SpiceOrder 5
PIN -160 96 LEFT 8
PINATTR PinName PWMin
PINATTR SpiceOrder 7
PIN 160 96 RIGHT 8
PINATTR PinName PWMout
PINATTR SpiceOrder 8
PIN 160 32 RIGHT 8
PINATTR PinName Gate
PINATTR SpiceOrder 9
PIN 160 -160 RIGHT 8
PINATTR PinName INTVcc
PINATTR SpiceOrder 10
PIN 0 -208 TOP 8
PINATTR PinName Vin
PINATTR SpiceOrder 11
PIN 160 -32 RIGHT 8
PINATTR PinName Sense
PINATTR SpiceOrder 12
PIN -160 224 LEFT 8
PINATTR PinName SS
PINATTR SpiceOrder 13
PIN 160 -96 RIGHT 8
PINATTR PinName OV/FB
PINATTR SpiceOrder 14
PIN -160 160 LEFT 8
PINATTR PinName Ith
PINATTR SpiceOrder 15
PIN -160 -160 LEFT 8
PINATTR PinName Run
PINATTR SpiceOrder 16
PIN 0 272 BOTTOM 8
PINATTR PinName GND
PINATTR SpiceOrder 17
