Version 4
SymbolType CELL
RECTANGLE Normal -256 -736 256 736
TEXT 0 0 Center 0 LT
WINDOW 0 0 -240 Center 0
WINDOW 3 0 240 Center 0
SYMATTR Value LTC3811
SYMATTR Prefix X
SYMATTR SpiceModel LTC3811.sub
SYMATTR Value2 LTC3811
SYMATTR Description High Speed Dual, Multiphase Step-Down DC/DC Controller
PIN -256 -192 LEFT 8
PINATTR PinName Sense1+
PINATTR SpiceOrder 1
PIN -256 -96 LEFT 8
PINATTR PinName Sense1-
PINATTR SpiceOrder 2
PIN 64 736 BOTTOM 8
PINATTR PinName SS/Track1
PINATTR SpiceOrder 3
PIN -256 96 LEFT 8
PINATTR PinName COMP1
PINATTR SpiceOrder 4
PIN -256 0 LEFT 8
PINATTR PinName FB1
PINATTR SpiceOrder 5
PIN -176 736 BOTTOM 8
PINATTR PinName SGND
PINATTR SpiceOrder 6
PIN -64 -736 TOP 8
PINATTR PinName INTVcc
PINATTR SpiceOrder 7
PIN 256 0 RIGHT 8
PINATTR PinName FB2
PINATTR SpiceOrder 8
PIN 256 96 RIGHT 8
PINATTR PinName COMP2
PINATTR SpiceOrder 9
PIN -64 736 BOTTOM 8
PINATTR PinName SS/Track2
PINATTR SpiceOrder 10
PIN 256 -96 RIGHT 8
PINATTR PinName Sense2-
PINATTR SpiceOrder 11
PIN 256 -192 RIGHT 8
PINATTR PinName Sense2+
PINATTR SpiceOrder 12
PIN -256 384 LEFT 8
PINATTR PinName CSOUT
PINATTR SpiceOrder 13
PIN -256 480 LEFT 8
PINATTR PinName Diff/OUT
PINATTR SpiceOrder 14
PIN -256 576 LEFT 8
PINATTR PinName Diff/IN-
PINATTR SpiceOrder 15
PIN -256 672 LEFT 8
PINATTR PinName Diff/IN+
PINATTR SpiceOrder 16
PIN -256 288 LEFT 8
PINATTR PinName RNG1
PINATTR SpiceOrder 17
PIN 256 288 RIGHT 8
PINATTR PinName RNG2
PINATTR SpiceOrder 18
PIN 256 384 RIGHT 8
PINATTR PinName PhaseMode
PINATTR SpiceOrder 19
PIN 256 -480 RIGHT 8
PINATTR PinName Boost2
PINATTR SpiceOrder 20
PIN 256 -576 RIGHT 8
PINATTR PinName TG2
PINATTR SpiceOrder 21
PIN 256 -384 RIGHT 8
PINATTR PinName SW2
PINATTR SpiceOrder 22
PIN 256 -288 RIGHT 8
PINATTR PinName BG2
PINATTR SpiceOrder 23
PIN -176 -736 TOP 8
PINATTR PinName Vin
PINATTR SpiceOrder 24
PIN 64 -736 TOP 8
PINATTR PinName DRVcc
PINATTR SpiceOrder 25
PIN 176 736 BOTTOM 8
PINATTR PinName PGND
PINATTR SpiceOrder 26
PIN 176 -736 TOP 8
PINATTR PinName EXTVcc
PINATTR SpiceOrder 27
PIN -256 -288 LEFT 8
PINATTR PinName BG1
PINATTR SpiceOrder 28
PIN -256 -384 LEFT 8
PINATTR PinName SW1
PINATTR SpiceOrder 29
PIN -256 -576 LEFT 8
PINATTR PinName TG1
PINATTR SpiceOrder 30
PIN -256 -480 LEFT 8
PINATTR PinName Boost1
PINATTR SpiceOrder 31
PIN 256 480 RIGHT 8
PINATTR PinName CLKOUT
PINATTR SpiceOrder 32
PIN 256 576 RIGHT 8
PINATTR PinName Mode/SYNC
PINATTR SpiceOrder 33
PIN 256 672 RIGHT 8
PINATTR PinName PLL/LPF
PINATTR SpiceOrder 34
PIN 256 -672 RIGHT 8
PINATTR PinName PGOOD2
PINATTR SpiceOrder 35
PIN -256 -672 LEFT 8
PINATTR PinName PGOOD1
PINATTR SpiceOrder 36
PIN -256 192 LEFT 8
PINATTR PinName Run1
PINATTR SpiceOrder 37
PIN 256 192 RIGHT 8
PINATTR PinName Run2
PINATTR SpiceOrder 38
