Version 4
SymbolType CELL
LINE Normal -48 96 -48 32
LINE Normal 32 64 -48 96
LINE Normal -48 32 32 64
LINE Normal 33 -96 33 -32
LINE Normal -47 -64 33 -96
LINE Normal 33 -32 -47 -64
LINE Normal -160 -64 -47 -64
LINE Normal 8 80 80 80
LINE Normal 7 48 1 51
LINE Normal -48 64 -160 64
LINE Normal -64 0 -160 0
LINE Normal -16 -16 -16 -51
LINE Normal -16 45 -16 16
LINE Normal 80 80 80 -80
LINE Normal 33 -48 56 -48
LINE Normal 80 -80 42 -80
LINE Normal 56 -32 160 -32
LINE Normal 56 48 7 48
LINE Normal 56 -48 56 48
LINE Normal 80 32 160 32
RECTANGLE Normal 160 144 -160 -144
RECTANGLE Normal 32 16 -64 -16
CIRCLE Normal 57 -31 55 -33
CIRCLE Normal 58 -30 54 -34
CIRCLE Normal 59 -29 53 -35
CIRCLE Normal 81 33 79 31
CIRCLE Normal 82 34 78 30
CIRCLE Normal 83 35 77 29
CIRCLE Normal 8 85 -1 76
CIRCLE Normal 42 -75 33 -84
TEXT -16 64 Center 2 TX
TEXT 1 -64 Center 2 RX
TEXT -156 -78 Left 2 RXD
TEXT -156 51 Left 2 TXD
TEXT -156 -14 Left 2 RS
TEXT 156 -45 Right 2 CANH
TEXT 156 19 Right 2 CANL
TEXT -13 0 Center 2 LOGIC
TEXT 156 85 Right 2 SPLIT
WINDOW 3 80 160 Center 2
WINDOW 0 64 -160 Center 2
SYMATTR Value LTC2875
SYMATTR Prefix X
SYMATTR Description +/- 60V Fault Protected 3.3V or 5V 25kV ESD High Speed CAN Transceiver
SYMATTR SpiceModel LTC6.lib
SYMATTR Value2 LTC2875
PIN -160 64 NONE 8
PINATTR PinName TXD
PINATTR SpiceOrder 1
PIN 0 144 BOTTOM 4
PINATTR PinName GND
PINATTR SpiceOrder 2
PIN 0 -144 TOP 4
PINATTR PinName Vcc
PINATTR SpiceOrder 3
PIN -160 -64 NONE 8
PINATTR PinName RXD
PINATTR SpiceOrder 4
PIN 160 96 NONE 8
PINATTR PinName SPLIT
PINATTR SpiceOrder 5
PIN 160 32 NONE 8
PINATTR PinName CANL
PINATTR SpiceOrder 6
PIN 160 -32 NONE 8
PINATTR PinName CANH
PINATTR SpiceOrder 7
PIN -160 0 NONE 8
PINATTR PinName RS
PINATTR SpiceOrder 8
