Version 4
SymbolType CELL
RECTANGLE Normal -160 -351 160 352
TEXT 0 0 Center 2 LT
WINDOW 0 0 -144 Center 2
WINDOW 3 0 144 Center 2
SYMATTR Value LTC4120
SYMATTR Prefix X
SYMATTR Description 400mA Wireless Power Receiver Buck Battery Charger\n\nThe part has the fixed 2 hour time-out, which equals Ttime_out=7200
SYMATTR SpiceLine Ttime_out=2m
SYMATTR ModelFile LTC4120.sub
PIN 0 -352 TOP 8
PINATTR PinName INTVcc
PINATTR SpiceOrder 1
PIN 160 -288 RIGHT 8
PINATTR PinName Boost
PINATTR SpiceOrder 2
PIN -160 -288 LEFT 8
PINATTR PinName IN
PINATTR SpiceOrder 3
PIN 160 -192 RIGHT 8
PINATTR PinName SW
PINATTR SpiceOrder 4
PIN 0 352 BOTTOM 8
PINATTR PinName GND
PINATTR SpiceOrder 5
PIN -160 -96 LEFT 8
PINATTR PinName DHC
PINATTR SpiceOrder 6
PIN -160 192 LEFT 8
PINATTR PinName Freq
PINATTR SpiceOrder 7
PIN 160 -96 RIGHT 8
PINATTR PinName CHGSNS
PINATTR SpiceOrder 8
PIN 160 0 RIGHT 8
PINATTR PinName BAT
PINATTR SpiceOrder 9
PIN 160 96 RIGHT 8
PINATTR PinName FB
PINATTR SpiceOrder 10
PIN 160 192 RIGHT 8
PINATTR PinName FBG
PINATTR SpiceOrder 11
PIN -160 288 LEFT 8
PINATTR PinName NTC
PINATTR SpiceOrder 12
PIN 160 288 RIGHT 8
PINATTR PinName PROG
PINATTR SpiceOrder 13
PIN -160 0 LEFT 8
PINATTR PinName _CHRG
PINATTR SpiceOrder 14
PIN -160 96 LEFT 8
PINATTR PinName _Fault
PINATTR SpiceOrder 15
PIN -160 -192 LEFT 8
PINATTR PinName RUN
PINATTR SpiceOrder 16
