Version 4
SymbolType CELL
RECTANGLE Normal -208 -448 208 448
TEXT 0 0 Center 2 LT
WINDOW 0 0 -240 Center 2
WINDOW 3 0 240 Center 2
SYMATTR Value LT3514
SYMATTR Prefix X
SYMATTR SpiceModel LT3514.sub
SYMATTR Value2 LT3514
SYMATTR Description Triple Step-Down Switching Regulator with 100% Duty Cycle Operation
PIN 208 0 RIGHT 8
PINATTR PinName DA3
PINATTR SpiceOrder 3
PIN 208 -96 RIGHT 8
PINATTR PinName SW3
PINATTR SpiceOrder 4
PIN 208 192 RIGHT 8
PINATTR PinName SW1
PINATTR SpiceOrder 5
PIN 208 288 RIGHT 8
PINATTR PinName DA1
PINATTR SpiceOrder 6
PIN 208 -384 RIGHT 8
PINATTR PinName SW4
PINATTR SpiceOrder 7
PIN 208 -288 RIGHT 8
PINATTR PinName DA4
PINATTR SpiceOrder 8
PIN -208 -192 LEFT 8
PINATTR PinName Vin
PINATTR SpiceOrder 9
PIN 0 448 BOTTOM 8
PINATTR PinName GND
PINATTR SpiceOrder 10
PIN -208 192 LEFT 8
PINATTR PinName Run/SS4
PINATTR SpiceOrder 12
PIN -208 0 LEFT 8
PINATTR PinName Run/SS1
PINATTR SpiceOrder 13
PIN -208 96 LEFT 8
PINATTR PinName Run/SS3
PINATTR SpiceOrder 15
PIN -208 -96 LEFT 8
PINATTR PinName EN/UVLO
PINATTR SpiceOrder 16
PIN -208 384 LEFT 8
PINATTR PinName Rt
PINATTR SpiceOrder 17
PIN 208 -192 RIGHT 8
PINATTR PinName FB4
PINATTR SpiceOrder 19
PIN 208 384 RIGHT 8
PINATTR PinName FB1
PINATTR SpiceOrder 20
PIN 208 96 RIGHT 8
PINATTR PinName FB3
PINATTR SpiceOrder 21
PIN -208 288 LEFT 8
PINATTR PinName PG
PINATTR SpiceOrder 23
PIN -208 -288 LEFT 8
PINATTR PinName SW5
PINATTR SpiceOrder 24
PIN -208 -384 LEFT 8
PINATTR PinName Sky
PINATTR SpiceOrder 25
