Version 4
SymbolType BLOCK
LINE Normal -16 64 -16 -64
LINE Normal 112 0 -16 64
LINE Normal -16 -64 112 0
TEXT 24 -48 Left 0 +
TEXT 24 48 Left 0 -
WINDOW 38 -11 0 Left 0
WINDOW 0 49 -44 Left 0
SYMATTR SpiceModel LM301A
SYMATTR Prefix X
SYMATTR ModelFile opamp2.lib
SYMATTR Description Amp. Op. de Uso Geral - SR = 10 V/us. Compensação Externa.
PIN -16 48 LEFT 8
PINATTR PinName +
PINATTR SpiceOrder 1
PIN -16 -48 LEFT 8
PINATTR PinName -
PINATTR SpiceOrder 2
PIN 16 -48 NONE 8
PINATTR PinName +Vcc
PINATTR SpiceOrder 3
PIN 16 48 NONE 8
PINATTR PinName -Vcc
PINATTR SpiceOrder 4
PIN 112 0 NONE 8
PINATTR PinName vo
PINATTR SpiceOrder 5
PIN 48 32 NONE 8
PINATTR PinName comp1
PINATTR SpiceOrder 6
PIN 80 16 NONE 8
PINATTR PinName comp2
PINATTR SpiceOrder 7
