Version 4
SymbolType BLOCK
LINE Normal 0 48 0 -48
LINE Normal 97 0 0 48
LINE Normal 0 -48 97 0
LINE Normal 58 -32 42 -32
LINE Normal 50 -40 50 -24
LINE Normal 58 32 42 32
WINDOW 38 3 -2 Left 2
WINDOW 0 65 -32 Left 2
SYMATTR SpiceModel Pwr_fp
SYMATTR Prefix X
SYMATTR ModelFile pwr.lib
SYMATTR Description Amplificador de Potência Hi-Fi. Po(4R)=28W~380W; SR>100V/us; Vcc=+/-22V ~+/- 50V.Load=4 ou 8ohm. Ganho: 25v/v ~ 35v/v.
PIN 0 32 LEFT 8
PINATTR PinName +
PINATTR SpiceOrder 1
PIN 0 -32 LEFT 8
PINATTR PinName -
PINATTR SpiceOrder 2
PIN 32 -32 NONE 8
PINATTR PinName +Vcc
PINATTR SpiceOrder 3
PIN 32 32 NONE 8
PINATTR PinName -Vcc
PINATTR SpiceOrder 4
PIN 96 0 NONE 8
PINATTR PinName out
PINATTR SpiceOrder 5
