Version 4
SymbolType CELL
RECTANGLE Normal -160 -144 160 144
TEXT 0 0 Center 0 LT
WINDOW 0 0 -40 Center 0
WINDOW 3 0 41 Center 0
SYMATTR Value LT3595
SYMATTR Prefix X
SYMATTR SpiceModel LT3595.sub
SYMATTR Value2 LT3595
SYMATTR Description 16 Channel Buck Mode LED Driver\n\nNote: Only 1 of the 16 channels is modeled.
PIN -160 0 LEFT 8
PINATTR PinName _SHDN
PINATTR SpiceOrder 1
PIN -64 -144 TOP 8
PINATTR PinName Vin
PINATTR SpiceOrder 2
PIN 64 -144 TOP 8
PINATTR PinName L1
PINATTR SpiceOrder 3
PIN 160 -80 RIGHT 8
PINATTR PinName SW1
PINATTR SpiceOrder 4
PIN 0 144 BOTTOM 8
PINATTR PinName GND
PINATTR SpiceOrder 5
PIN 160 0 RIGHT 8
PINATTR PinName Rset
PINATTR SpiceOrder 6
PIN 160 80 RIGHT 8
PINATTR PinName PWM1
PINATTR SpiceOrder 7
PIN -160 -80 LEFT 8
PINATTR PinName Vcc
PINATTR SpiceOrder 8
PIN -160 80 LEFT 8
PINATTR PinName _OpenLED
PINATTR SpiceOrder 9
