Version 4
SymbolType CELL
RECTANGLE Normal 208 368 -208 -304
TEXT 0 32 Center 0 LT
WINDOW 0 0 -128 Center 0
WINDOW 3 0 192 Center 0
SYMATTR Value LTC2952
SYMATTR Prefix X
SYMATTR Description Dual Ideal Diode Push Button Power Path Controller with Supervisor
SYMATTR SpiceModel LTC2952
SYMATTR ModelFile LTC2952.sub
PIN 208 -96 RIGHT 8
PINATTR PinName VM
PINATTR SpiceOrder 1
PIN 208 -224 RIGHT 8
PINATTR PinName PFI
PINATTR SpiceOrder 2
PIN 208 32 RIGHT 8
PINATTR PinName WDE
PINATTR SpiceOrder 3
PIN -208 112 LEFT 8
PINATTR PinName _PB
PINATTR SpiceOrder 4
PIN 208 -32 RIGHT 8
PINATTR PinName _RST
PINATTR SpiceOrder 5
PIN 208 -160 RIGHT 8
PINATTR PinName _PFO
PINATTR SpiceOrder 6
PIN -80 368 BOTTOM 8
PINATTR PinName ONT
PINATTR SpiceOrder 7
PIN 80 368 BOTTOM 8
PINATTR PinName OFFT
PINATTR SpiceOrder 8
PIN 0 368 BOTTOM 8
PINATTR PinName GND
PINATTR SpiceOrder 9
PIN 208 288 RIGHT 8
PINATTR PinName _INT
PINATTR SpiceOrder 10
PIN 208 224 RIGHT 8
PINATTR PinName EN
PINATTR SpiceOrder 11
PIN 64 -304 TOP 8
PINATTR PinName G2
PINATTR SpiceOrder 12
PIN 128 -304 TOP 8
PINATTR PinName V2
PINATTR SpiceOrder 13
PIN 0 -304 TOP 8
PINATTR PinName VS
PINATTR SpiceOrder 14
PIN -128 -304 TOP 8
PINATTR PinName V1
PINATTR SpiceOrder 15
PIN -64 -304 TOP 8
PINATTR PinName G1
PINATTR SpiceOrder 16
PIN 208 160 RIGHT 8
PINATTR PinName G1Stat
PINATTR SpiceOrder 17
PIN -208 16 LEFT 8
PINATTR PinName M2
PINATTR SpiceOrder 18
PIN -208 -80 LEFT 8
PINATTR PinName M1
PINATTR SpiceOrder 19
PIN 208 96 RIGHT 8
PINATTR PinName _KILL
PINATTR SpiceOrder 20
