Version 4
SymbolType CELL
RECTANGLE Normal -192 -192 192 192
TEXT 0 0 Center 0 LT
WINDOW 0 0 -88 Center 0
WINDOW 3 1 88 Center 0
SYMATTR Value LTC3421
SYMATTR Prefix X
SYMATTR SpiceModel LTC3421.sub
SYMATTR Value2 LTC3421
SYMATTR Description 3A, 3MHz µPower Synchronous Boost Converter with Output Disconnect
PIN 192 0 RIGHT 8
PINATTR PinName FB
PINATTR SpiceOrder 1
PIN -112 -192 TOP 8
PINATTR PinName _SHDN
PINATTR SpiceOrder 2
PIN -192 -64 LEFT 8
PINATTR PinName Vref
PINATTR SpiceOrder 3
PIN -192 -128 LEFT 8
PINATTR PinName ENB
PINATTR SpiceOrder 4
PIN -48 192 BOTTOM 8
PINATTR PinName Rt
PINATTR SpiceOrder 5
PIN -144 192 BOTTOM 8
PINATTR PinName SS
PINATTR SpiceOrder 6
PIN -192 128 LEFT 8
PINATTR PinName Ilim
PINATTR SpiceOrder 8
PIN 192 128 RIGHT 8
PINATTR PinName Burst
PINATTR SpiceOrder 9
PIN 48 192 BOTTOM 8
PINATTR PinName GND
PINATTR SpiceOrder 10
PIN 144 192 BOTTOM 8
PINATTR PinName PGND
PINATTR SpiceOrder 11
PIN 112 -192 TOP 8
PINATTR PinName SW
PINATTR SpiceOrder 14
PIN 192 -64 RIGHT 8
PINATTR PinName Vout
PINATTR SpiceOrder 17
PIN 192 -128 RIGHT 8
PINATTR PinName Vouts
PINATTR SpiceOrder 18
PIN 0 -192 TOP 8
PINATTR PinName Vin
PINATTR SpiceOrder 21
PIN -192 64 LEFT 8
PINATTR PinName _LBO
PINATTR SpiceOrder 22
PIN -192 0 LEFT 8
PINATTR PinName LBI
PINATTR SpiceOrder 23
PIN 192 64 RIGHT 8
PINATTR PinName Vc
PINATTR SpiceOrder 24
