Version 4
SymbolType CELL
RECTANGLE Normal 160 240 -144 -192
TEXT 0 0 Center 2 LT
WINDOW 0 0 -48 Center 2
WINDOW 3 0 53 Center 2
SYMATTR Value LT4256-3
SYMATTR Prefix X
SYMATTR SpiceModel LT4256-3.sub
SYMATTR Value2 LT4256-3
SYMATTR Description Positive High Voltage Hot Swap Controller with Open-Circuit Detect
PIN -144 -96 LEFT 8
PINATTR PinName UV
PINATTR SpiceOrder 1
PIN -144 -16 LEFT 8
PINATTR PinName OV
PINATTR SpiceOrder 2
PIN -144 64 LEFT 8
PINATTR PinName Open
PINATTR SpiceOrder 4
PIN 160 112 RIGHT 8
PINATTR PinName PWRGD
PINATTR SpiceOrder 5
PIN 160 192 RIGHT 8
PINATTR PinName Retry
PINATTR SpiceOrder 7
PIN 0 240 BOTTOM 8
PINATTR PinName GND
PINATTR SpiceOrder 8
PIN -144 160 LEFT 8
PINATTR PinName Timer
PINATTR SpiceOrder 9
PIN 160 32 RIGHT 8
PINATTR PinName FB
PINATTR SpiceOrder 10
PIN 160 -48 RIGHT 8
PINATTR PinName Vout
PINATTR SpiceOrder 12
PIN 160 -128 RIGHT 8
PINATTR PinName Gate
PINATTR SpiceOrder 13
PIN 64 -192 TOP 8
PINATTR PinName Sense
PINATTR SpiceOrder 15
PIN -64 -192 TOP 8
PINATTR PinName Vcc
PINATTR SpiceOrder 16
