Version 4
SymbolType CELL
RECTANGLE Normal -224 -160 256 128
TEXT 0 -16 Center 2 LT
WINDOW 0 0 -64 Bottom 2
WINDOW 3 0 46 Center 2
SYMATTR Prefix X
SYMATTR SpiceModel LTC4370.sub
SYMATTR Value LTC4370
SYMATTR Value2 LTC4370
SYMATTR Description Two-Supply Diode-OR Current Balancing Controlller
PIN -224 80 LEFT 8
PINATTR PinName _EN2
PINATTR SpiceOrder 1
PIN -224 32 LEFT 8
PINATTR PinName RANGE
PINATTR SpiceOrder 2
PIN 256 80 RIGHT 8
PINATTR PinName COMP
PINATTR SpiceOrder 3
PIN 0 128 BOTTOM 8
PINATTR PinName VIN2
PINATTR SpiceOrder 4
PIN 128 128 BOTTOM 8
PINATTR PinName GATE2
PINATTR SpiceOrder 5
PIN -96 128 BOTTOM 8
PINATTR PinName CPO2
PINATTR SpiceOrder 6
PIN 256 32 RIGHT 8
PINATTR PinName OUT2
PINATTR SpiceOrder 7
PIN 256 -16 RIGHT 8
PINATTR PinName FETON2
PINATTR SpiceOrder 8
PIN 256 -64 RIGHT 8
PINATTR PinName FETON1
PINATTR SpiceOrder 9
PIN 256 -112 RIGHT 8
PINATTR PinName OUT1
PINATTR SpiceOrder 10
PIN -96 -160 TOP 8
PINATTR PinName CPO1
PINATTR SpiceOrder 11
PIN 128 -160 TOP 8
PINATTR PinName GATE1
PINATTR SpiceOrder 12
PIN 0 -160 TOP 8
PINATTR PinName VIN1
PINATTR SpiceOrder 13
PIN -224 -64 LEFT 8
PINATTR PinName VCC
PINATTR SpiceOrder 14
PIN -224 -16 LEFT 8
PINATTR PinName GND
PINATTR SpiceOrder 15
PIN -224 -112 LEFT 8
PINATTR PinName _EN1
PINATTR SpiceOrder 16
