Version 4
SymbolType CELL
RECTANGLE Normal -160 -351 160 352
TEXT 0 0 Center 2 LT
WINDOW 0 0 -144 Center 2
WINDOW 3 0 144 Center 2
SYMATTR Value LT3651-4.1
SYMATTR Prefix X
SYMATTR SpiceModel LT3651-4.1.sub
SYMATTR Value2 LT3651-4.1
SYMATTR Description Monolithic 4A High Voltage 1-Cell Li-Ion Battery Charger
PIN 160 192 RIGHT 8
PINATTR PinName NTC
PINATTR SpiceOrder 1
PIN -160 -192 LEFT 8
PINATTR PinName _ACPR
PINATTR SpiceOrder 2
PIN 160 96 RIGHT 8
PINATTR PinName BAT
PINATTR SpiceOrder 3
PIN 160 0 RIGHT 8
PINATTR PinName Sense
PINATTR SpiceOrder 4
PIN 160 -96 RIGHT 8
PINATTR PinName Boost
PINATTR SpiceOrder 5
PIN 0 352 BOTTOM 8
PINATTR PinName GND
PINATTR SpiceOrder 6
PIN 160 -192 RIGHT 8
PINATTR PinName SW
PINATTR SpiceOrder 7
PIN -160 288 LEFT 8
PINATTR PinName Timer
PINATTR SpiceOrder 8
PIN -160 0 LEFT 8
PINATTR PinName _Fault
PINATTR SpiceOrder 9
PIN -160 -96 LEFT 8
PINATTR PinName _CHRG
PINATTR SpiceOrder 10
PIN -160 -288 LEFT 8
PINATTR PinName _SHDN
PINATTR SpiceOrder 11
PIN -160 96 LEFT 8
PINATTR PinName Ilim
PINATTR SpiceOrder 12
PIN -48 -352 TOP 8
PINATTR PinName CLP
PINATTR SpiceOrder 13
PIN 48 -352 TOP 8
PINATTR PinName CLN
PINATTR SpiceOrder 14
PIN 160 -288 RIGHT 8
PINATTR PinName Vin
PINATTR SpiceOrder 15
PIN 160 288 RIGHT 8
PINATTR PinName RNG/SS
PINATTR SpiceOrder 16
PIN -160 192 LEFT 8
PINATTR PinName Rt
PINATTR SpiceOrder 17
