Version 4
SymbolType BLOCK
LINE Normal -16 48 -16 -48
LINE Normal 112 0 -16 -48
LINE Normal 112 0 112 0
LINE Normal -16 48 112 0
LINE Normal 32 -30 32 -32
LINE Normal 32 33 32 31
TEXT 40 -32 Left 2 +
TEXT 41 32 Left 2 -
TEXT -15 0 Left 2 LMC6482
WINDOW 0 61 -30 Left 2
SYMATTR SpiceModel LMC6482
SYMATTR Prefix X
SYMATTR ModelFile texas2.lib
SYMATTR Description AmpOp.CMOS Rail-to-Rail - Vcc= 3V ~ 15V (+/-1,5V ~ +/-7,5V); SR = 1,3 V/us; 1,5 Mhz. Usar .OPTIONS GMIN=0.1f.
PIN -16 32 LEFT 8
PINATTR PinName +
PINATTR SpiceOrder 1
PIN -16 -32 LEFT 8
PINATTR PinName -
PINATTR SpiceOrder 2
PIN 32 -32 NONE 8
PINATTR PinName Vdd
PINATTR SpiceOrder 3
PIN 32 32 NONE 8
PINATTR PinName Vss
PINATTR SpiceOrder 4
PIN 112 0 NONE 8
PINATTR PinName vo
PINATTR SpiceOrder 5
