Version 4
SymbolType BLOCK
LINE Normal -16 48 -16 -48
LINE Normal 81 0 -16 48
LINE Normal -16 -48 81 0
LINE Normal 33 -32 25 -32
LINE Normal 29 -28 29 -36
LINE Normal 32 32 24 32
WINDOW 38 103 31 Center 0
WINDOW 0 39 -32 Left 0
SYMATTR SpiceModel OPA322
SYMATTR Prefix X
SYMATTR ModelFile texas2.lib
SYMATTR Description CMOS OpAmp; 10 V/us; 20 MHz; 1,8V ~ 5,5V; .
PIN -16 32 LEFT 8
PINATTR PinName +
PINATTR SpiceOrder 2
PIN -16 -32 LEFT 8
PINATTR PinName -
PINATTR SpiceOrder 1
PIN 16 -32 NONE 8
PINATTR PinName +Vcc
PINATTR SpiceOrder 4
PIN 16 32 NONE 8
PINATTR PinName -Vcc
PINATTR SpiceOrder 3
PIN 80 0 LEFT 8
PINATTR SpiceOrder 5
