Version 4
SymbolType CELL
RECTANGLE Normal -144 -240 144 240
TEXT 0 0 Center 2 LT
WINDOW 0 0 -144 Center 2
WINDOW 3 0 144 Center 2
SYMATTR Value LT8610
SYMATTR Prefix X
SYMATTR SpiceModel LT8610.sub
SYMATTR Value2 LT8610
SYMATTR Description 42V, 2.5A Synchronous Step-Down Regulator with 2.5ľA Quiescent Current\n\nNote: Sync function is not modeled.
PIN -144 -96 LEFT 8
PINATTR PinName Mode
PINATTR SpiceOrder 1
PIN -144 96 LEFT 8
PINATTR PinName TR/SS
PINATTR SpiceOrder 2
PIN -144 192 LEFT 8
PINATTR PinName Rt
PINATTR SpiceOrder 3
PIN -144 -192 LEFT 8
PINATTR PinName EN/UV
PINATTR SpiceOrder 4
PIN 0 -240 TOP 8
PINATTR PinName Vin
PINATTR SpiceOrder 5
PIN 64 240 BOTTOM 8
PINATTR PinName PGND
PINATTR SpiceOrder 7
PIN 144 96 RIGHT 8
PINATTR PinName SW
PINATTR SpiceOrder 9
PIN 144 0 RIGHT 8
PINATTR PinName BST
PINATTR SpiceOrder 12
PIN 144 -192 RIGHT 8
PINATTR PinName INTVcc
PINATTR SpiceOrder 13
PIN 144 -96 RIGHT 8
PINATTR PinName Bias
PINATTR SpiceOrder 14
PIN -144 0 LEFT 8
PINATTR PinName PG
PINATTR SpiceOrder 15
PIN 144 192 RIGHT 8
PINATTR PinName FB
PINATTR SpiceOrder 16
PIN -64 240 BOTTOM 8
PINATTR PinName GND
PINATTR SpiceOrder 17
