Version 4
SymbolType CELL
RECTANGLE Normal -176 -192 160 192
TEXT 0 -16 Center 0 LT
WINDOW 0 0 -112 Center 0
WINDOW 3 0 80 Center 0
SYMATTR Value LT3471
SYMATTR Prefix X
SYMATTR SpiceModel LT3471.sub
SYMATTR Value2 LT3471
SYMATTR Description Dual 1.3A, 1.2MHz Boost/Inverter in 3mm x 3mm DFN
PIN 160 -128 RIGHT 8
PINATTR PinName FB1N
PINATTR SpiceOrder 1
PIN 160 -64 RIGHT 8
PINATTR PinName FB1P
PINATTR SpiceOrder 2
PIN 160 0 RIGHT 8
PINATTR PinName Vref
PINATTR SpiceOrder 3
PIN 160 128 RIGHT 8
PINATTR PinName FB2P
PINATTR SpiceOrder 4
PIN 160 64 RIGHT 8
PINATTR PinName FB2N
PINATTR SpiceOrder 5
PIN 80 192 BOTTOM 8
PINATTR PinName SW2
PINATTR SpiceOrder 6
PIN -176 128 LEFT 8
PINATTR PinName _SHDN/SS2
PINATTR SpiceOrder 7
PIN -176 0 LEFT 8
PINATTR PinName Vin
PINATTR SpiceOrder 8
PIN -176 -128 LEFT 8
PINATTR PinName _SHDN/SS1
PINATTR SpiceOrder 9
PIN 0 -192 TOP 8
PINATTR PinName SW1
PINATTR SpiceOrder 10
PIN -96 192 BOTTOM 8
PINATTR PinName GND
PINATTR SpiceOrder 11
