Version 4
SymbolType CELL
RECTANGLE Normal -320 -288 320 288
TEXT 0 0 Center 0 LT
WINDOW 0 0 -128 Center 0
WINDOW 3 0 128 Center 0
SYMATTR Value LTC3718
SYMATTR Prefix X
SYMATTR SpiceModel LTC3718.sub
SYMATTR Value2 LTC3718
SYMATTR Description Low Input Voltage, DC/DC Controller for DDR/QDR Memory Termination
PIN -320 160 LEFT 8
PINATTR PinName Run/SS
PINATTR SpiceOrder 1
PIN -320 224 LEFT 8
PINATTR PinName Von
PINATTR SpiceOrder 2
PIN -320 32 LEFT 8
PINATTR PinName Pgood
PINATTR SpiceOrder 3
PIN -320 -32 LEFT 8
PINATTR PinName Vrng
PINATTR SpiceOrder 4
PIN -320 96 LEFT 8
PINATTR PinName Ith
PINATTR SpiceOrder 5
PIN -240 288 BOTTOM 8
PINATTR PinName SGND1
PINATTR SpiceOrder 6
PIN 80 -288 TOP 8
PINATTR PinName Ion
PINATTR SpiceOrder 7
PIN 320 224 RIGHT 8
PINATTR PinName FB1
PINATTR SpiceOrder 8
PIN 240 -288 TOP 8
PINATTR PinName Vref
PINATTR SpiceOrder 9
PIN -320 -224 LEFT 8
PINATTR PinName _SHDN
PINATTR SpiceOrder 10
PIN -80 288 BOTTOM 8
PINATTR PinName SGND2
PINATTR SpiceOrder 11
PIN -320 -96 LEFT 8
PINATTR PinName FB2
PINATTR SpiceOrder 12
PIN -320 -160 LEFT 8
PINATTR PinName SW2
PINATTR SpiceOrder 13
PIN 240 288 BOTTOM 8
PINATTR PinName PGND2
PINATTR SpiceOrder 14
PIN -80 -288 TOP 8
PINATTR PinName Vin2
PINATTR SpiceOrder 15
PIN -240 -288 TOP 8
PINATTR PinName Vin1
PINATTR SpiceOrder 16
PIN 320 -32 RIGHT 8
PINATTR PinName INTVcc
PINATTR SpiceOrder 17
PIN 320 96 RIGHT 8
PINATTR PinName BG
PINATTR SpiceOrder 18
PIN 80 288 BOTTOM 8
PINATTR PinName PGND1
PINATTR SpiceOrder 19
PIN 320 160 RIGHT 8
PINATTR PinName Sense-
PINATTR SpiceOrder 20
PIN 320 32 RIGHT 8
PINATTR PinName Sense+
PINATTR SpiceOrder 21
PIN 320 -160 RIGHT 8
PINATTR PinName SW1
PINATTR SpiceOrder 22
PIN 320 -224 RIGHT 8
PINATTR PinName TG
PINATTR SpiceOrder 23
PIN 320 -96 RIGHT 8
PINATTR PinName Boost
PINATTR SpiceOrder 24
