Version 4
SymbolType BLOCK
LINE Normal -16 48 -16 -48
LINE Normal 81 0 -16 48
LINE Normal -16 -48 81 0
LINE Normal 27 -39 43 -39
LINE Normal 27 -39 27 -39
LINE Normal 35 -31 35 -47
LINE Normal 27 36 43 36
LINE Normal 27 36 27 36
WINDOW 38 53 21 Left 2
WINDOW 0 58 -29 Left 2
SYMATTR SpiceModel OP177F
SYMATTR Prefix X
SYMATTR ModelFile anadiv.lib
SYMATTR Description Precision DC OpAmp; +/-15V; offset=25 uV(max); SR = 0,3 V/us; 0,6 MHz.
PIN -16 32 LEFT 8
PINATTR PinName +
PINATTR SpiceOrder 1
PIN -16 -32 LEFT 8
PINATTR PinName -
PINATTR SpiceOrder 2
PIN 16 -32 NONE 8
PINATTR PinName +Vcc
PINATTR SpiceOrder 3
PIN 16 32 NONE 8
PINATTR PinName -Vcc
PINATTR SpiceOrder 4
PIN 80 0 NONE 8
PINATTR PinName vo
PINATTR SpiceOrder 5
