Version 4
SymbolType CELL
RECTANGLE Normal -192 -224 192 224
TEXT 0 -64 Center 0 LT
WINDOW 0 0 -240 Center 0
WINDOW 3 0 64 Center 0
SYMATTR Value LTC3831-1
SYMATTR Prefix X
SYMATTR SpiceModel LTC3831-1.sub
SYMATTR Value2 LTC3831-1
SYMATTR Description High Power Synchronous Switching Regulator Controller for DDR Memory Termination
PIN 192 -160 RIGHT 8
PINATTR PinName TG
PINATTR SpiceOrder 1
PIN 64 -224 TOP 8
PINATTR PinName PVcc1
PINATTR SpiceOrder 2
PIN 64 224 BOTTOM 8
PINATTR PinName PGND
PINATTR SpiceOrder 3
PIN -64 224 BOTTOM 8
PINATTR PinName SGND
PINATTR SpiceOrder 4
PIN 192 160 RIGHT 8
PINATTR PinName R-
PINATTR SpiceOrder 5
PIN 192 96 RIGHT 8
PINATTR PinName FB
PINATTR SpiceOrder 6
PIN 192 32 RIGHT 8
PINATTR PinName R+
PINATTR SpiceOrder 7
PIN -192 96 LEFT 8
PINATTR PinName _SHDN
PINATTR SpiceOrder 8
PIN -192 -32 LEFT 8
PINATTR PinName SS
PINATTR SpiceOrder 9
PIN -192 160 LEFT 8
PINATTR PinName Comp
PINATTR SpiceOrder 10
PIN -192 32 LEFT 8
PINATTR PinName Freq
PINATTR SpiceOrder 11
PIN -192 -160 LEFT 8
PINATTR PinName Imax
PINATTR SpiceOrder 12
PIN 192 -96 RIGHT 8
PINATTR PinName Ifb
PINATTR SpiceOrder 13
PIN -192 -96 LEFT 8
PINATTR PinName Vcc
PINATTR SpiceOrder 14
PIN -64 -224 TOP 8
PINATTR PinName PVcc2
PINATTR SpiceOrder 15
PIN 192 -32 RIGHT 8
PINATTR PinName BG
PINATTR SpiceOrder 16
