Version 4
SymbolType BLOCK
LINE Normal 0 64 0 -64
LINE Normal 128 0 0 64
LINE Normal 0 -64 128 0
LINE Normal 53 52 43 52
LINE Normal 53 -53 43 -53
LINE Normal 48 -48 48 -58
WINDOW 38 5 0 Left 0
WINDOW 0 105 -36 Left 0
SYMATTR SpiceModel OPA551
SYMATTR Prefix X
SYMATTR ModelFile opamp4.lib
SYMATTR Description Amplificador Operacional - +/-4V ~ +/-30V; 0,2A; 15V/us; low noise.
PIN 0 48 LEFT 8
PINATTR PinName +
PINATTR SpiceOrder 1
PIN 0 -48 LEFT 8
PINATTR PinName -
PINATTR SpiceOrder 2
PIN 32 -48 NONE 8
PINATTR PinName +Vcc
PINATTR SpiceOrder 3
PIN 32 48 NONE 8
PINATTR PinName -Vcc
PINATTR SpiceOrder 4
PIN 128 0 NONE 8
PINATTR PinName out
PINATTR SpiceOrder 5
PIN 96 16 NONE 8
PINATTR PinName flg
PINATTR SpiceOrder 6
