Version 4
SymbolType CELL
RECTANGLE Normal -208 -208 208 208
TEXT 0 0 Center 2 LT
WINDOW 0 0 -64 Center 2
WINDOW 3 0 64 Center 2
SYMATTR Value LT3508
SYMATTR Prefix X
SYMATTR SpiceModel LT3508.sub
SYMATTR Value2 LT3508
SYMATTR Description Dual Monolithic 1.4A Step-Down Switching Regulator
PIN 208 -160 RIGHT 8
PINATTR PinName Boost1
PINATTR SpiceOrder 1
PIN 0 -208 TOP 6
PINATTR PinName _SHDN
PINATTR SpiceOrder 2
PIN 208 -96 RIGHT 8
PINATTR PinName SW1
PINATTR SpiceOrder 3
PIN 96 -208 TOP 6
PINATTR PinName Vin1
PINATTR SpiceOrder 4
PIN 64 208 BOTTOM 8
PINATTR PinName Rt
PINATTR SpiceOrder 5
PIN -208 -96 LEFT 8
PINATTR PinName SW2
PINATTR SpiceOrder 6
PIN -64 208 BOTTOM 8
PINATTR PinName GND
PINATTR SpiceOrder 7
PIN -208 -160 LEFT 8
PINATTR PinName Boost2
PINATTR SpiceOrder 8
PIN -208 -32 LEFT 8
PINATTR PinName FB2
PINATTR SpiceOrder 9
PIN -208 32 LEFT 8
PINATTR PinName Vc2
PINATTR SpiceOrder 10
PIN -208 96 LEFT 8
PINATTR PinName Pgood2
PINATTR SpiceOrder 11
PIN -208 160 LEFT 8
PINATTR PinName Track/SS2
PINATTR SpiceOrder 12
PIN 208 160 RIGHT 8
PINATTR PinName Track/SS1
PINATTR SpiceOrder 13
PIN 208 96 RIGHT 8
PINATTR PinName Pgood1
PINATTR SpiceOrder 14
PIN 208 32 RIGHT 8
PINATTR PinName Vc1
PINATTR SpiceOrder 15
PIN 208 -32 RIGHT 8
PINATTR PinName FB1
PINATTR SpiceOrder 16
PIN -96 -208 TOP 6
PINATTR PinName Vin2
PINATTR SpiceOrder 17
