Version 4
SymbolType BLOCK
LINE Normal -16 48 -16 -48
LINE Normal 81 0 -16 48
LINE Normal -16 -48 81 0
LINE Normal 33 -32 25 -32
LINE Normal 29 -28 29 -36
LINE Normal 32 32 24 32
LINE Normal 70 -25 70 -30
LINE Normal 70 -19 70 -25
LINE Normal 76 -30 70 -30
LINE Normal 78 -27 76 -30
LINE Normal 78 -21 78 -27
LINE Normal 75 -19 78 -21
LINE Normal 70 -19 75 -19
LINE Normal 58 -25 58 -30
LINE Normal 58 -19 58 -25
LINE Normal 64 -30 58 -30
LINE Normal 66 -27 64 -30
LINE Normal 64 -25 58 -25
LINE Normal 66 -27 64 -25
LINE Normal 76 -34 58 -34
WINDOW 38 88 30 Center 0
WINDOW 0 -16 -61 Left 0
SYMATTR SpiceModel OPA835
SYMATTR Prefix X
SYMATTR ModelFile texas2.lib
SYMATTR Description Bipolar SiGe OpAmp; 150 V/us; 75 MHz; 1,8V= ~ 5,5V; .
PIN -16 -32 LEFT 8
PINATTR PinName -
PINATTR SpiceOrder 2
PIN -16 32 LEFT 8
PINATTR PinName +
PINATTR SpiceOrder 1
PIN 16 32 NONE 8
PINATTR PinName -Vcc
PINATTR SpiceOrder 4
PIN 16 -32 NONE 8
PINATTR PinName +Vcc
PINATTR SpiceOrder 3
PIN 80 0 LEFT 8
PINATTR SpiceOrder 5
PIN 48 -16 NONE 8
PINATTR PinName PD
PINATTR SpiceOrder 6
