Version 4
SymbolType BLOCK
LINE Normal -64 80 -64 -80
LINE Normal 96 0 -64 80
LINE Normal -64 -80 96 0
LINE Normal -46 -32 -56 -32
LINE Normal -45 32 -55 32
LINE Normal -50 37 -50 27
LINE Normal -2 28 2 28
LINE Normal -5 31 -2 28
LINE Normal -5 39 -5 31
LINE Normal -2 42 2 42
LINE Normal 0 80 0 48
LINE Normal -48 80 -48 72
LINE Normal -48 -72 -48 -80
LINE Normal -43 -59 -53 -59
LINE Normal -48 -54 -48 -64
LINE Normal -43 64 -53 64
LINE Normal -2 42 -5 39
LINE Normal 0 -48 0 -80
LINE Normal 48 -24 48 -80
LINE Normal 37 -13 41 -13
LINE Normal 34 -10 37 -13
LINE Normal 34 -2 34 -10
LINE Normal 37 1 41 1
LINE Normal 60 -16 33 -16
LINE Normal 37 1 34 -2
LINE Normal 41 -13 44 -10
LINE Normal 41 1 44 -2
LINE Normal 44 -2 44 -10
LINE Normal 50 -13 57 -13
LINE Normal 50 1 50 -13
LINE Normal 50 1 57 1
LINE Normal 57 -13 60 -10
LINE Normal 57 1 60 -2
LINE Normal 60 -2 60 -10
LINE Normal 11 -39 -18 -39
LINE Normal -11 -22 -11 -36
LINE Normal -18 -36 -5 -36
LINE Normal 2 -22 2 -36
LINE Normal 2 -36 11 -36
LINE Normal 8 -29 2 -29
WINDOW 3 37 44 Left 2
WINDOW 0 71 -25 Left 2
SYMATTR Value LTC6090
SYMATTR Prefix X
SYMATTR SpiceModel LTC5.lib
SYMATTR Value2 LTC6090
SYMATTR Description 140V CMOS Rail-to-Rail Output, Picoamp Input Current Op Amp
PIN 0 -80 NONE 8
PINATTR PinName _TF
PINATTR SpiceOrder 5
PIN -64 32 NONE 8
PINATTR PinName IN+
PINATTR SpiceOrder 3
PIN 0 80 NONE 8
PINATTR PinName COM
PINATTR SpiceOrder 1
PIN -48 -80 NONE 8
PINATTR PinName V+
PINATTR SpiceOrder 7
PIN -64 -32 NONE 8
PINATTR PinName IN-
PINATTR SpiceOrder 2
PIN 96 0 NONE 8
PINATTR PinName OUT
PINATTR SpiceOrder 6
PIN -48 80 NONE 8
PINATTR PinName V-
PINATTR SpiceOrder 4
PIN 48 -80 NONE 8
PINATTR PinName _OD
PINATTR SpiceOrder 8
