Version 4
SymbolType CELL
LINE Normal -32 -24 -24 -16
LINE Normal -32 -8 -24 -16
LINE Normal -32 24 -24 16
LINE Normal -32 8 -24 16
LINE Normal -32 -48 -32 48
LINE Normal -32 -48 32 -48
LINE Normal -32 48 32 48
LINE Normal 32 48 64 12
LINE Normal 32 -48 64 -12
LINE Normal -4 -16 28 16
LINE Normal -4 16 28 -16
CIRCLE Normal -12 -24 36 24
CIRCLE Normal 80 12 56 -12
CIRCLE Normal 96 12 72 -12
WINDOW 0 8 -64 Center 0
WINDOW 3 0 64 Left 0
SYMATTR Prefix A
SYMATTR SpiceModel PHASEDET
SYMATTR Description Behavioral Type 3/4 Phase Detector (phase/frequency detector).  NOTE: Limit input rise times
PIN -32 -16 NONE 0
PINATTR PinName a
PINATTR SpiceOrder 1
PIN -32 16 NONE 0
PINATTR PinName b
PINATTR SpiceOrder 2
PIN 96 0 NONE 0
PINATTR PinName Q
PINATTR SpiceOrder 7
PIN -32 48 NONE 0
PINATTR PinName com
PINATTR SpiceOrder 8
