Version 4
SymbolType CELL
RECTANGLE Normal -176 -400 176 400
TEXT 0 0 Center 0 LT
WINDOW 0 0 -192 Center 0
WINDOW 3 0 192 Center 0
SYMATTR Value LTC3618
SYMATTR Prefix X
SYMATTR SpiceModel LTC3618.sub
SYMATTR Value2 LTC3618
SYMATTR Description Dual 4MHz, ±3A Synchronous Buck Converter for DDR Termination
PIN 176 240 RIGHT 8
PINATTR PinName Phase
PINATTR SpiceOrder 1
PIN 176 -48 RIGHT 8
PINATTR PinName FB2
PINATTR SpiceOrder 2
PIN 176 48 RIGHT 8
PINATTR PinName Ith2
PINATTR SpiceOrder 3
PIN -176 240 LEFT 8
PINATTR PinName VDDQin
PINATTR SpiceOrder 4
PIN -64 400 BOTTOM 8
PINATTR PinName SGND
PINATTR SpiceOrder 5
PIN 80 -400 TOP 8
PINATTR PinName PVin2
PINATTR SpiceOrder 6
PIN 176 -144 RIGHT 8
PINATTR PinName SW2
PINATTR SpiceOrder 8
PIN 176 -336 RIGHT 8
PINATTR PinName Run2
PINATTR SpiceOrder 10
PIN -176 -336 LEFT 8
PINATTR PinName Run1
PINATTR SpiceOrder 11
PIN 176 336 RIGHT 8
PINATTR PinName Rt
PINATTR SpiceOrder 12
PIN 176 -240 RIGHT 8
PINATTR PinName Pgood2
PINATTR SpiceOrder 13
PIN -176 336 LEFT 8
PINATTR PinName VTTR
PINATTR SpiceOrder 14
PIN -176 -240 LEFT 8
PINATTR PinName Pgood1
PINATTR SpiceOrder 15
PIN -176 -144 LEFT 8
PINATTR PinName SW1
PINATTR SpiceOrder 16
PIN -80 -400 TOP 8
PINATTR PinName PVin1
PINATTR SpiceOrder 18
PIN 0 -400 TOP 8
PINATTR PinName SVin
PINATTR SpiceOrder 20
PIN -176 144 LEFT 8
PINATTR PinName Trk/SS1
PINATTR SpiceOrder 21
PIN -176 -48 LEFT 8
PINATTR PinName FB1
PINATTR SpiceOrder 22
PIN -176 48 LEFT 8
PINATTR PinName Ith1
PINATTR SpiceOrder 23
PIN 176 144 RIGHT 8
PINATTR PinName Mode/Sync
PINATTR SpiceOrder 24
PIN 64 400 BOTTOM 8
PINATTR PinName PGND
PINATTR SpiceOrder 25
