Version 4
SymbolType BLOCK
LINE Normal 16 16 -16 16
LINE Normal 0 -16 16 16
LINE Normal -16 16 0 -16
LINE Normal 16 -16 -16 -16
LINE Normal 0 -32 0 -16
LINE Normal 0 16 0 32
LINE Normal 25 -25 16 -16
LINE Normal -25 -7 -16 -16
LINE Normal 0 -48 0 -32
LINE Normal 0 48 0 32
LINE Normal 81 -32 -64 -32
LINE Normal -64 32 80 32
LINE Normal -64 -32 -64 32
LINE Normal 80 32 80 -32
WINDOW 38 45 49 Center 0
WINDOW 0 13 -46 Left 0
SYMATTR SpiceModel AD587
SYMATTR Prefix X
SYMATTR ModelFile Reguladores.lib
SYMATTR Description Referência Ajustável 10 V +/- 5 mV; 5 ppm/C. Vi = 11 V ~ 36 V; Io(max) = 30 mA.
PIN 0 -48 RIGHT 8
PINATTR PinName +
PINATTR SpiceOrder 1
PIN 0 48 RIGHT 8
PINATTR PinName -
PINATTR SpiceOrder 2
PIN 80 16 RIGHT 8
PINATTR PinName trim
PINATTR SpiceOrder 3
PIN 80 -16 RIGHT 8
PINATTR PinName out
PINATTR SpiceOrder 4
PIN -64 0 LEFT 8
PINATTR PinName n.r.
PINATTR SpiceOrder 5
