Version 4
SymbolType CELL
LINE Normal -32 96 -32 32
LINE Normal 48 64 -32 96
LINE Normal -32 32 48 64
LINE Normal 48 -112 48 -48
LINE Normal -32 -80 48 -112
LINE Normal 48 -48 -32 -80
LINE Normal -128 -80 -32 -80
LINE Normal 26 80 102 80
LINE Normal 23 74 26 80
LINE Normal -32 64 -128 64
LINE Normal -39 -32 -128 -32
LINE Normal -39 0 -128 0
LINE Normal 1 -39 1 -67
LINE Normal 1 45 1 7
LINE Normal 102 80 102 -96
LINE Normal 59 -64 72 -64
LINE Normal 102 -96 48 -96
LINE Normal 102 -48 128 -48
LINE Normal 72 48 30 48
LINE Normal 72 -64 72 48
LINE Normal 72 16 128 16
RECTANGLE Normal 128 160 -128 -160
RECTANGLE Normal 46 7 -39 -39
CIRCLE Normal 59 -58 48 -69
CIRCLE Normal 30 54 18 42
CIRCLE Normal 103 -47 101 -49
CIRCLE Normal 104 -46 100 -50
CIRCLE Normal 105 -45 99 -51
CIRCLE Normal 73 17 71 15
CIRCLE Normal 74 18 70 14
CIRCLE Normal 75 19 69 13
TEXT 0 64 Center 2 TX
TEXT 16 -80 Center 2 RX
TEXT -124 -94 Left 2 RO
TEXT -124 51 Left 2 DI
TEXT -124 -46 Left 2 _RE
TEXT -124 -14 Left 2 DE
TEXT 124 -61 Right 2 A
TEXT 124 3 Right 2 B
TEXT 2 -15 Center 2 LOGIC
WINDOW 3 80 176 Center 2
WINDOW 0 64 -176 Center 2
SYMATTR Value LTC2862-2
SYMATTR Prefix X
SYMATTR Description +/- 60V Fault Protected 3V to 5.5V RS485/RS422 Transceivers
SYMATTR SpiceModel LTC2862-2.lib
SYMATTR Value2 LTC2862-2
PIN -128 -80 NONE 8
PINATTR PinName RO
PINATTR SpiceOrder 1
PIN -128 -32 NONE 8
PINATTR PinName _RE
PINATTR SpiceOrder 2
PIN -128 0 NONE 8
PINATTR PinName DE
PINATTR SpiceOrder 3
PIN -128 64 NONE 8
PINATTR PinName DI
PINATTR SpiceOrder 4
PIN 0 160 BOTTOM 4
PINATTR PinName GND
PINATTR SpiceOrder 6
PIN 128 16 NONE 8
PINATTR PinName B
PINATTR SpiceOrder 10
PIN 128 -48 NONE 8
PINATTR PinName A
PINATTR SpiceOrder 11
PIN 0 -160 TOP 4
PINATTR PinName Vcc
PINATTR SpiceOrder 12
