Version 4
SymbolType CELL
RECTANGLE Normal 128 144 -128 -144
TEXT 0 0 Left 0 LT
WINDOW 3 0 48 Center 0
WINDOW 0 0 -48 Center 0
SYMATTR Value LTC3606B
SYMATTR Prefix X
SYMATTR SpiceModel LTC3606B.sub
SYMATTR Value2 LTC3606B
SYMATTR Description 800mA Synchronous Step-Down DC/DC with Average Input Current Limit
PIN 128 96 RIGHT 8
PINATTR PinName GND
PINATTR SpiceOrder 1
PIN -128 96 LEFT 8
PINATTR PinName Rlim
PINATTR SpiceOrder 2
PIN 128 -96 RIGHT 8
PINATTR PinName SW
PINATTR SpiceOrder 4
PIN 0 -144 TOP 8
PINATTR PinName Vin
PINATTR SpiceOrder 5
PIN -128 0 LEFT 8
PINATTR PinName Pgood
PINATTR SpiceOrder 6
PIN -128 -96 LEFT 8
PINATTR PinName Run
PINATTR SpiceOrder 7
PIN 128 0 RIGHT 8
PINATTR PinName FB
PINATTR SpiceOrder 8
