Version 4
SymbolType CELL
RECTANGLE Normal -144 -352 144 352
TEXT 0 0 Center 2 LT
WINDOW 0 0 -128 Center 2
WINDOW 3 0 128 Center 2
SYMATTR Value LTC3622
SYMATTR Prefix X
SYMATTR SpiceModel LTC3622.sub
SYMATTR Value2 LTC3622
SYMATTR Description 17V, Dual 1A Synchronous Step-Down Regulator with Ultra Low Quiescent Current
PIN 144 96 RIGHT 8
PINATTR PinName Pgood2
PINATTR SpiceOrder 5
PIN 144 288 RIGHT 8
PINATTR PinName FB2
PINATTR SpiceOrder 10
PIN 144 -288 RIGHT 8
PINATTR PinName INTVcc
PINATTR SpiceOrder 11
PIN -144 0 LEFT 8
PINATTR PinName Run2
PINATTR SpiceOrder 9
PIN 0 352 BOTTOM 8
PINATTR PinName GND
PINATTR SpiceOrder 15
PIN -144 -96 LEFT 8
PINATTR PinName Run1
PINATTR SpiceOrder 13
PIN -144 -192 LEFT 8
PINATTR PinName Vin2
PINATTR SpiceOrder 7
PIN -144 -288 LEFT 8
PINATTR PinName Vin1
PINATTR SpiceOrder 1
PIN 144 -192 RIGHT 8
PINATTR PinName Mode/SYNC
PINATTR SpiceOrder 3
PIN 144 -96 RIGHT 8
PINATTR PinName Phase
PINATTR SpiceOrder 4
PIN 144 0 RIGHT 8
PINATTR PinName Ilim
PINATTR SpiceOrder 6
PIN -144 96 LEFT 8
PINATTR PinName Pgood1
PINATTR SpiceOrder 2
PIN -144 192 LEFT 8
PINATTR PinName SW1
PINATTR SpiceOrder 14
PIN -144 288 LEFT 8
PINATTR PinName FB1
PINATTR SpiceOrder 12
PIN 144 192 RIGHT 8
PINATTR PinName SW2
PINATTR SpiceOrder 8
