Version 4
SymbolType CELL
RECTANGLE Normal -176 -400 192 400
TEXT 0 0 Center 0 LT
WINDOW 0 0 -192 Center 0
WINDOW 3 0 192 Center 0
SYMATTR Value LTC3786
SYMATTR Prefix X
SYMATTR SpiceModel LTC3786.sub
SYMATTR Value2 LTC3786
SYMATTR Description Low Iq Synchronous Boost Controller
PIN 192 240 RIGHT 8
PINATTR PinName Sense-
PINATTR SpiceOrder 1
PIN -176 48 LEFT 8
PINATTR PinName Freq
PINATTR SpiceOrder 2
PIN -176 -48 LEFT 8
PINATTR PinName PLLIN/Mode
PINATTR SpiceOrder 5
PIN -176 336 LEFT 8
PINATTR PinName GND
PINATTR SpiceOrder 6
PIN 192 -336 RIGHT 8
PINATTR PinName Run
PINATTR SpiceOrder 7
PIN -176 -336 LEFT 8
PINATTR PinName IntVcc
PINATTR SpiceOrder 19
PIN -176 -240 LEFT 8
PINATTR PinName Vbias
PINATTR SpiceOrder 22
PIN 192 48 RIGHT 8
PINATTR PinName BG
PINATTR SpiceOrder 23
PIN 192 -144 RIGHT 8
PINATTR PinName Boost
PINATTR SpiceOrder 24
PIN 192 -240 RIGHT 8
PINATTR PinName TG
PINATTR SpiceOrder 25
PIN 192 -48 RIGHT 8
PINATTR PinName SW
PINATTR SpiceOrder 26
PIN -176 -144 LEFT 8
PINATTR PinName Pgood
PINATTR SpiceOrder 27
PIN -176 144 LEFT 8
PINATTR PinName SS
PINATTR SpiceOrder 29
PIN -176 240 LEFT 8
PINATTR PinName Ith
PINATTR SpiceOrder 30
PIN 192 336 RIGHT 8
PINATTR PinName FB
PINATTR SpiceOrder 31
PIN 192 144 RIGHT 8
PINATTR PinName Sense+
PINATTR SpiceOrder 32
