Version 4
SymbolType CELL
RECTANGLE Normal -224 -224 224 224
TEXT 0 -48 Center 0 LT
WINDOW 0 0 -127 Center 0
WINDOW 3 0 56 Center 0
SYMATTR Value LT1336
SYMATTR Prefix X
SYMATTR SpiceModel LT1336.sub
SYMATTR Value2 LT1336
SYMATTR Description Half-Bridge N-Channel Power MOSFET Driver with Boost Regulator
PIN -96 -224 TOP 8
PINATTR PinName Isense
PINATTR SpiceOrder 1
PIN -224 -160 LEFT 8
PINATTR PinName SV+
PINATTR SpiceOrder 2
PIN -224 96 LEFT 8
PINATTR PinName InTop
PINATTR SpiceOrder 3
PIN -224 160 LEFT 8
PINATTR PinName InBottom
PINATTR SpiceOrder 4
PIN -224 32 LEFT 8
PINATTR PinName _UVOUT
PINATTR SpiceOrder 5
PIN -144 224 BOTTOM 8
PINATTR PinName SGND
PINATTR SpiceOrder 6
PIN 144 224 BOTTOM 8
PINATTR PinName PGND
PINATTR SpiceOrder 7
PIN 224 160 RIGHT 8
PINATTR PinName BgateFB
PINATTR SpiceOrder 8
PIN 224 96 RIGHT 8
PINATTR PinName BgateDR
PINATTR SpiceOrder 9
PIN -224 -96 LEFT 8
PINATTR PinName PV+
PINATTR SpiceOrder 10
PIN 224 32 RIGHT 8
PINATTR PinName Tsource
PINATTR SpiceOrder 11
PIN 224 -32 RIGHT 8
PINATTR PinName TgateFB
PINATTR SpiceOrder 12
PIN 224 -96 RIGHT 8
PINATTR PinName TgateDR
PINATTR SpiceOrder 13
PIN 224 -160 RIGHT 8
PINATTR PinName Boost
PINATTR SpiceOrder 14
PIN 0 224 BOTTOM 8
PINATTR PinName SWGND
PINATTR SpiceOrder 15
PIN 96 -224 TOP 8
PINATTR PinName Switch
PINATTR SpiceOrder 16
