Version 4
SymbolType BLOCK
LINE Normal -48 -112 -96 -112
LINE Normal -48 -109 -44 -109
LINE Normal -48 -112 -48 -109
LINE Normal -48 -109 -44 -109
LINE Normal -48 -16 -96 -16
LINE Normal -48 -17 -44 -17
LINE Normal -48 -16 -48 -17
LINE Normal 32 -96 80 -96
LINE Normal 32 -92 32 -96
LINE Normal 32 96 80 96
LINE Normal 32 91 32 96
LINE Normal 32 0 80 0
LINE Normal -48 16 -96 16
LINE Normal -48 19 -44 19
LINE Normal -48 16 -48 19
LINE Normal -48 19 -44 19
LINE Normal -48 112 -96 112
LINE Normal -48 111 -44 111
LINE Normal -48 112 -48 111
LINE Normal -6 -122 -6 122
LINE Normal -12 117 -12 -117
LINE Normal 0 117 0 -117
CIRCLE Normal -79 -116 -81 -118
CIRCLE Normal 62 -100 60 -102
CIRCLE Normal 62 -4 60 -6
CIRCLE Normal -78 -115 -82 -119
CIRCLE Normal 62 -100 60 -102
CIRCLE Normal 63 -99 59 -103
CIRCLE Normal 62 -4 60 -6
CIRCLE Normal 62 -4 60 -6
CIRCLE Normal 63 -3 59 -7
CIRCLE Normal -77 -114 -83 -120
CIRCLE Normal 62 -100 60 -102
CIRCLE Normal 63 -99 59 -103
CIRCLE Normal 64 -98 58 -104
CIRCLE Normal 62 -4 60 -6
CIRCLE Normal 62 -4 60 -6
CIRCLE Normal 63 -3 59 -7
CIRCLE Normal 62 -4 60 -6
CIRCLE Normal 63 -3 59 -7
CIRCLE Normal 64 -2 58 -8
CIRCLE Normal -79 12 -81 10
CIRCLE Normal -78 13 -82 9
CIRCLE Normal -77 14 -83 8
ARC Normal -49 -114 -17 -82 -49 -82 -41 -106
ARC Normal -49 -91 -17 -59 -49 -59 -41 -83
ARC Normal -49 -68 -17 -36 -49 -36 -41 -60
ARC Normal -49 -45 -17 -13 -49 -13 -41 -37
ARC Normal 37 -96 5 -64 29 -88 37 -64
ARC Normal 37 -73 5 -41 29 -65 37 -41
ARC Normal 37 -50 5 -18 29 -42 37 -18
ARC Normal 37 -27 5 5 29 -19 37 5
ARC Normal 36 -5 4 27 28 3 36 27
ARC Normal 36 18 4 50 28 26 36 50
ARC Normal 36 41 4 73 28 49 36 73
ARC Normal 36 64 4 96 28 72 36 96
ARC Normal -49 14 -17 46 -49 46 -41 22
ARC Normal -49 37 -17 69 -49 69 -41 45
ARC Normal -49 60 -17 92 -49 92 -41 68
ARC Normal -49 83 -17 115 -49 115 -41 91
TEXT -65 159 Left 2 30 V + 30 V
TEXT -39 182 Left 2 330 VA
TEXT -72 135 Left 2 110V + 110V
TEXT -37 -138 Left 2 D4051
WINDOW 0 -24 -159 Left 2
SYMATTR Prefix X
SYMATTR Description Avel - 110V + 110V / 30 V + 30 V; 5,5A;  330 VA; reg=7%.
SYMATTR ModelFile trafos.lib
SYMATTR SpiceModel D4051
PIN -96 -112 NONE 8
PINATTR PinName ac1
PINATTR SpiceOrder 1
PIN -96 -16 NONE 8
PINATTR PinName ac2
PINATTR SpiceOrder 2
PIN -96 112 NONE 8
PINATTR PinName ac3
PINATTR SpiceOrder 3
PIN -96 16 NONE 8
PINATTR PinName ac4
PINATTR SpiceOrder 4
PIN 80 -96 NONE 8
PINATTR PinName vo1
PINATTR SpiceOrder 5
PIN 80 0 BOTTOM 8
PINATTR PinName ct
PINATTR SpiceOrder 6
PIN 80 96 NONE 8
PINATTR PinName vo2
PINATTR SpiceOrder 7
