Version 4
SymbolType CELL
RECTANGLE Normal -144 -304 144 304
TEXT 0 0 Center 2 LT
WINDOW 0 0 -112 Center 2
WINDOW 3 0 112 Center 2
SYMATTR Value LTC3260
SYMATTR Prefix X
SYMATTR SpiceModel LTC3260.sub
SYMATTR Value2 LTC3260
SYMATTR Description Low Noise Dual Supply Inverting Charge Pump
PIN -48 -304 TOP 8
PINATTR PinName EN+
PINATTR SpiceOrder 1
PIN -144 240 LEFT 8
PINATTR PinName Rt
PINATTR SpiceOrder 2
PIN 144 48 RIGHT 8
PINATTR PinName BYP-
PINATTR SpiceOrder 3
PIN 144 144 RIGHT 8
PINATTR PinName ADJ-
PINATTR SpiceOrder 4
PIN 144 240 RIGHT 8
PINATTR PinName LDO-
PINATTR SpiceOrder 5
PIN -144 48 LEFT 8
PINATTR PinName Vout
PINATTR SpiceOrder 6
PIN -144 -48 LEFT 8
PINATTR PinName C-
PINATTR SpiceOrder 7
PIN -144 -144 LEFT 8
PINATTR PinName C+
PINATTR SpiceOrder 8
PIN -144 -240 LEFT 8
PINATTR PinName Vin
PINATTR SpiceOrder 9
PIN 144 -240 RIGHT 8
PINATTR PinName LDO+
PINATTR SpiceOrder 10
PIN 48 -304 TOP 8
PINATTR PinName EN-
PINATTR SpiceOrder 11
PIN -144 144 LEFT 8
PINATTR PinName Mode
PINATTR SpiceOrder 12
PIN 144 -144 RIGHT 8
PINATTR PinName ADJ+
PINATTR SpiceOrder 13
PIN 144 -48 RIGHT 8
PINATTR PinName BYP+
PINATTR SpiceOrder 14
PIN 0 304 BOTTOM 8
PINATTR PinName GND
PINATTR SpiceOrder 15
