Version 4
SymbolType CELL
RECTANGLE Normal -224 -272 224 336
TEXT 0 -40 Center 0 LT
WINDOW 0 0 -160 Center 0
WINDOW 3 0 96 Center 0
SYMATTR Value LTC1735
SYMATTR Prefix X
SYMATTR SpiceModel LTC1735.sub
SYMATTR Value2 LTC1735
SYMATTR Description High Efficiency Synchronous Step-Down Switching Regulator
PIN -224 192 LEFT 8
PINATTR PinName Cosc
PINATTR SpiceOrder 1
PIN -224 -64 LEFT 8
PINATTR PinName Run/SS
PINATTR SpiceOrder 2
PIN -224 64 LEFT 8
PINATTR PinName Ith
PINATTR SpiceOrder 3
PIN -224 -192 LEFT 8
PINATTR PinName FCB
PINATTR SpiceOrder 4
PIN -112 336 BOTTOM 8
PINATTR PinName SGND
PINATTR SpiceOrder 5
PIN 224 272 RIGHT 8
PINATTR PinName Vosense
PINATTR SpiceOrder 6
PIN 224 208 RIGHT 8
PINATTR PinName Sense-
PINATTR SpiceOrder 7
PIN 224 144 RIGHT 8
PINATTR PinName Sense+
PINATTR SpiceOrder 8
PIN 0 -272 TOP 8
PINATTR PinName EXTVcc
PINATTR SpiceOrder 9
PIN 112 336 BOTTOM 8
PINATTR PinName PGND
PINATTR SpiceOrder 10
PIN 224 64 RIGHT 8
PINATTR PinName BG
PINATTR SpiceOrder 11
PIN 144 -272 TOP 8
PINATTR PinName INTVcc
PINATTR SpiceOrder 12
PIN -144 -272 TOP 8
PINATTR PinName Vin
PINATTR SpiceOrder 13
PIN 224 -32 RIGHT 8
PINATTR PinName SW
PINATTR SpiceOrder 14
PIN 224 -192 RIGHT 8
PINATTR PinName Boost
PINATTR SpiceOrder 15
PIN 224 -128 RIGHT 8
PINATTR PinName TG
PINATTR SpiceOrder 16
