Version 4
SymbolType CELL
RECTANGLE Normal -160 -160 160 160
TEXT 0 0 Center 2 LT
WINDOW 0 0 -48 Center 2
WINDOW 3 0 48 Center 2
SYMATTR Value LT8331
SYMATTR Value2 LT8331
SYMATTR Prefix X
SYMATTR SpiceModel LT8331.sub
SYMATTR Description Low Iq Boost/SEPIC/Inverting Converter with 0.5A, 140V Switch
PIN -160 -96 LEFT 8
PINATTR PinName EN/UVLO
PINATTR SpiceOrder 1
PIN -80 -160 TOP 4
PINATTR PinName Vin
PINATTR SpiceOrder 3
PIN 160 -96 RIGHT 8
PINATTR PinName INTVcc
PINATTR SpiceOrder 5
PIN 160 96 RIGHT 8
PINATTR PinName Bias
PINATTR SpiceOrder 7
PIN 160 0 RIGHT 8
PINATTR PinName FBX
PINATTR SpiceOrder 9
PIN -160 96 LEFT 8
PINATTR PinName Rt
PINATTR SpiceOrder 10
PIN -80 160 BOTTOM 8
PINATTR PinName SS
PINATTR SpiceOrder 11
PIN -160 0 LEFT 8
PINATTR PinName Mode
PINATTR SpiceOrder 12
PIN 80 -160 TOP 4
PINATTR PinName SW
PINATTR SpiceOrder 14
PIN 80 160 BOTTOM 8
PINATTR PinName GND
PINATTR SpiceOrder 17
