Version 4
SymbolType CELL
LINE Normal -20 -128 -20 -112
LINE Normal 20 -128 20 -112
LINE Normal -8 -100 8 -100
RECTANGLE Normal -144 -128 144 320
ARC Normal -20 -124 4 -100 -20 -112 -8 -100
ARC Normal -4 -124 20 -100 8 -100 20 -112
TEXT 0 96 Center 0 LT
WINDOW 0 0 -144 Center 0
WINDOW 3 0 336 Center 0
SYMATTR Value LT1256
SYMATTR Prefix X
SYMATTR SpiceModel LTC.lib
SYMATTR Value2 LT1256
SYMATTR Description 40MHz Video Fader and DC Gain Controlled Amplifier
PIN -144 -96 LEFT 8
PINATTR PinName IN1
PINATTR SpiceOrder 1
PIN -144 -32 LEFT 8
PINATTR PinName FB1
PINATTR SpiceOrder 2
PIN -144 32 LEFT 8
PINATTR PinName Vc
PINATTR SpiceOrder 3
PIN -144 96 LEFT 8
PINATTR PinName Ic
PINATTR SpiceOrder 4
PIN -144 160 LEFT 8
PINATTR PinName Rc
PINATTR SpiceOrder 5
PIN -144 224 LEFT 8
PINATTR PinName NULL
PINATTR SpiceOrder 6
PIN -144 288 LEFT 8
PINATTR PinName V-
PINATTR SpiceOrder 7
PIN 144 288 RIGHT 8
PINATTR PinName Vout
PINATTR SpiceOrder 8
PIN 144 224 RIGHT 8
PINATTR PinName V+
PINATTR SpiceOrder 9
PIN 144 160 RIGHT 8
PINATTR PinName Rfs
PINATTR SpiceOrder 10
PIN 144 96 RIGHT 8
PINATTR PinName Ifs
PINATTR SpiceOrder 11
PIN 144 32 RIGHT 8
PINATTR PinName Vfs
PINATTR SpiceOrder 12
PIN 144 -32 RIGHT 8
PINATTR PinName FB2
PINATTR SpiceOrder 13
PIN 144 -96 RIGHT 8
PINATTR PinName IN2
PINATTR SpiceOrder 14
