Version 4
SymbolType CELL
RECTANGLE Normal 176 192 -160 -176
TEXT -3 -88 Center 0 LT
WINDOW 3 -3 -24 Center 0
WINDOW 0 -3 -152 Center 0
SYMATTR Value LTC2902-2
SYMATTR Prefix X
SYMATTR SpiceModel LTC2902-2.sub
SYMATTR Description Programmable Quad Supply Monitor with Adjustable Reset Timer and Supply Tolerance
SYMATTR Value2 LTC2902-2
PIN 176 -48 RIGHT 8
PINATTR PinName COMP3
PINATTR SpiceOrder 1
PIN 176 -144 RIGHT 8
PINATTR PinName COMP1
PINATTR SpiceOrder 2
PIN -160 -48 LEFT 8
PINATTR PinName V3
PINATTR SpiceOrder 3
PIN -160 -144 LEFT 8
PINATTR PinName V1
PINATTR SpiceOrder 4
PIN 64 192 BOTTOM 8
PINATTR PinName CRT
PINATTR SpiceOrder 5
PIN 176 48 RIGHT 8
PINATTR PinName _RST
PINATTR SpiceOrder 6
PIN -160 96 LEFT 8
PINATTR PinName T0
PINATTR SpiceOrder 7
PIN -160 48 LEFT 8
PINATTR PinName _RDIS
PINATTR SpiceOrder 8
PIN -160 144 LEFT 8
PINATTR PinName T1
PINATTR SpiceOrder 9
PIN -48 192 BOTTOM 8
PINATTR PinName GND
PINATTR SpiceOrder 10
PIN 176 144 RIGHT 8
PINATTR PinName VPG
PINATTR SpiceOrder 11
PIN 176 96 RIGHT 8
PINATTR PinName Vref
PINATTR SpiceOrder 12
PIN -160 0 LEFT 8
PINATTR PinName V4
PINATTR SpiceOrder 13
PIN -160 -96 LEFT 8
PINATTR PinName V2
PINATTR SpiceOrder 14
PIN 176 0 RIGHT 8
PINATTR PinName COMP4
PINATTR SpiceOrder 15
PIN 176 -96 RIGHT 8
PINATTR PinName COMP2
PINATTR SpiceOrder 16
