Version 4
SymbolType BLOCK
LINE Normal -192 176 -192 -176
LINE Normal 96 0 -192 176
LINE Normal -192 -176 96 0
LINE Normal 44 -32 80 -32
LINE Normal 44 32 80 32
LINE Normal -64 112 -64 98
LINE Normal -64 -98 -64 -112
TEXT -80 0 Left 2 LT
WINDOW 3 -16 96 Left 2
WINDOW 0 -16 -96 Left 2
SYMATTR Value LTC6416
SYMATTR Prefix X
SYMATTR SpiceModel LTC6.lib
SYMATTR Value2 LTC6416
SYMATTR Description 2GHz Low Noise Differential 16-Bit ADC Buffer
PIN -192 -128 LEFT 8
PINATTR PinName VCM
PINATTR SpiceOrder 1
PIN -192 -64 LEFT 8
PINATTR PinName CLHI
PINATTR SpiceOrder 2
PIN -192 0 LEFT 8
PINATTR PinName IN+
PINATTR SpiceOrder 3
PIN -192 64 LEFT 8
PINATTR PinName IN-
PINATTR SpiceOrder 4
PIN -192 128 LEFT 8
PINATTR PinName CLLO
PINATTR SpiceOrder 5
PIN -64 112 VLEFT 24
PINATTR PinName GND
PINATTR SpiceOrder 6
PIN 80 32 RIGHT 48
PINATTR PinName OUT-
PINATTR SpiceOrder 7
PIN 80 -32 RIGHT 46
PINATTR PinName OUT+
PINATTR SpiceOrder 8
PIN -64 -112 VRIGHT 20
PINATTR PinName V+
PINATTR SpiceOrder 9
