Version 4
SymbolType CELL
RECTANGLE Normal -128 -128 128 128
TEXT 0 0 Center 0 LT
WINDOW 0 0 -56 Center 0
WINDOW 3 -1 55 Center 0
SYMATTR Value LT3489
SYMATTR Prefix X
SYMATTR SpiceModel LT3489.sub
SYMATTR Value2 LT3489
SYMATTR Description 2MHz Boost DC/DC Converter with 2.5A Switch and Soft-Start
PIN -128 0 LEFT 8
PINATTR PinName Vc
PINATTR SpiceOrder 1
PIN 128 0 RIGHT 8
PINATTR PinName FB
PINATTR SpiceOrder 2
PIN -128 -80 LEFT 8
PINATTR PinName _SHDN
PINATTR SpiceOrder 3
PIN 0 128 BOTTOM 8
PINATTR PinName GND
PINATTR SpiceOrder 4
PIN 128 -80 RIGHT 8
PINATTR PinName SW
PINATTR SpiceOrder 5
PIN 0 -128 TOP 8
PINATTR PinName Vin
PINATTR SpiceOrder 6
PIN -128 80 LEFT 8
PINATTR PinName Comp
PINATTR SpiceOrder 7
PIN 128 80 RIGHT 8
PINATTR PinName SS
PINATTR SpiceOrder 8
