Version 4
SymbolType CELL
RECTANGLE Normal 128 -192 -128 192
TEXT 0 0 Center 0 LT
WINDOW 0 0 -48 Center 0
WINDOW 3 0 48 Center 0
SYMATTR Value LTC4416-1
SYMATTR Prefix X
SYMATTR SpiceModel LTC4416-1.sub
SYMATTR Value2 LTC4416-1
SYMATTR Description 36V, Low Loss Dual PowerPath Controller for Large PFETs
PIN -128 80 LEFT 8
PINATTR PinName H1
PINATTR SpiceOrder 1
PIN -128 -160 LEFT 8
PINATTR PinName E1
PINATTR SpiceOrder 2
PIN -128 0 LEFT 8
PINATTR PinName GND
PINATTR SpiceOrder 3
PIN -128 -80 LEFT 8
PINATTR PinName _E2
PINATTR SpiceOrder 4
PIN -128 160 LEFT 8
PINATTR PinName _H2
PINATTR SpiceOrder 5
PIN 128 80 RIGHT 8
PINATTR PinName G2
PINATTR SpiceOrder 6
PIN 128 160 RIGHT 8
PINATTR PinName V2
PINATTR SpiceOrder 7
PIN 128 0 RIGHT 8
PINATTR PinName Vs
PINATTR SpiceOrder 8
PIN 128 -160 RIGHT 8
PINATTR PinName V1
PINATTR SpiceOrder 9
PIN 128 -80 RIGHT 8
PINATTR PinName G1
PINATTR SpiceOrder 10
