Version 4
SymbolType BLOCK
LINE Normal 176 0 0 88
LINE Normal 176 0 0 -88
LINE Normal 0 88 0 -88
ARC Normal 144 13 138 19 144 13 138 19
ARC Normal 144 13 138 19 144 13 138 19
ARC Normal 138 19 144 13 138 19 144 13
WINDOW 38 156 44 Center 2
WINDOW 0 129 -48 Left 2
SYMATTR SpiceModel THS4131
SYMATTR Prefix X
SYMATTR ModelFile texas2.lib
SYMATTR Description Total/ Difer. OpAmp - SR = 51 V/us; 150 MHz;  +5V<= Vcc<= +/-15V; 1,3nV/VHz.. RLmin=2 kohm.
PIN 0 48 LEFT 8
PINATTR PinName in+
PINATTR SpiceOrder 1
PIN 0 -48 LEFT 8
PINATTR PinName in-
PINATTR SpiceOrder 2
PIN 80 -48 LEFT 8
PINATTR PinName +
PINATTR SpiceOrder 3
PIN 80 48 LEFT 8
PINATTR PinName -
PINATTR SpiceOrder 4
PIN 144 -16 RIGHT 8
PINATTR PinName o+
PINATTR SpiceOrder 5
PIN 144 16 RIGHT 8
PINATTR PinName o-
PINATTR SpiceOrder 6
PIN 0 0 LEFT 8
PINATTR PinName vocm
PINATTR SpiceOrder 7
