Version 4
SymbolType CELL
RECTANGLE Normal -160 -160 160 160
TEXT 0 0 Center 0 LT
WINDOW 0 0 -64 Center 0
WINDOW 3 0 64 Center 0
SYMATTR Value LTC3413
SYMATTR Prefix X
SYMATTR SpiceModel LTC3413.sub
SYMATTR Value2 LTC3413
SYMATTR Description 3A, 2MHz, Monolithic Synchronous Step-down Regulator for DDR/QDR Memory Termination
PIN 160 96 RIGHT 8
PINATTR PinName Rt
PINATTR SpiceOrder 1
PIN -160 -96 LEFT 8
PINATTR PinName Vref
PINATTR SpiceOrder 2
PIN -64 160 BOTTOM 8
PINATTR PinName SGND
PINATTR SpiceOrder 3
PIN 160 -96 RIGHT 8
PINATTR PinName SW
PINATTR SpiceOrder 4
PIN 64 160 BOTTOM 8
PINATTR PinName PGND
PINATTR SpiceOrder 5
PIN 64 -160 TOP 8
PINATTR PinName PVin
PINATTR SpiceOrder 6
PIN -64 -160 TOP 8
PINATTR PinName SVin
PINATTR SpiceOrder 7
PIN -160 0 LEFT 8
PINATTR PinName Pgood
PINATTR SpiceOrder 8
PIN 160 -32 RIGHT 8
PINATTR PinName FB
PINATTR SpiceOrder 9
PIN 160 32 RIGHT 8
PINATTR PinName Ith
PINATTR SpiceOrder 10
PIN -160 96 LEFT 8
PINATTR PinName Run/SS
PINATTR SpiceOrder 11
