Version 4
SymbolType CELL
RECTANGLE Normal -128 -128 128 144
TEXT 0 0 Center 0 LT
WINDOW 0 0 -64 Center 0
WINDOW 3 0 64 Center 0
SYMATTR Value LT3494
SYMATTR Prefix X
SYMATTR SpiceModel LT3494.sub
SYMATTR Value2 LT3494
SYMATTR Description µPower Low Noise Boost Converter with Output Disconnect
PIN -128 -96 LEFT 8
PINATTR PinName SW
PINATTR SpiceOrder 1
PIN 128 96 RIGHT 8
PINATTR PinName GND
PINATTR SpiceOrder 2
PIN -128 -32 LEFT 8
PINATTR PinName Vcc
PINATTR SpiceOrder 3
PIN -128 96 LEFT 8
PINATTR PinName CTRL
PINATTR SpiceOrder 4
PIN -128 32 LEFT 8
PINATTR PinName _SHDN
PINATTR SpiceOrder 5
PIN 128 32 RIGHT 8
PINATTR PinName FB
PINATTR SpiceOrder 6
PIN 128 -32 RIGHT 8
PINATTR PinName Vout
PINATTR SpiceOrder 7
PIN 128 -96 RIGHT 8
PINATTR PinName CAP
PINATTR SpiceOrder 8
