Version 4
SymbolType CELL
RECTANGLE Normal -208 -208 208 208
TEXT 0 -64 Center 0 LT
WINDOW 0 0 -128 Center 0
WINDOW 3 0 57 Center 0
SYMATTR Value LT3506A
SYMATTR Prefix X
SYMATTR SpiceModel LT3506A.sub
SYMATTR Value2 LT3506A
SYMATTR Description Dual Monolithic 1.6A Step-Down Switching Regulator
PIN 208 -160 RIGHT 8
PINATTR PinName Boost1
PINATTR SpiceOrder 1
PIN 208 -96 RIGHT 8
PINATTR PinName SW1
PINATTR SpiceOrder 3
PIN 0 -208 TOP 4
PINATTR PinName Vin
PINATTR SpiceOrder 4
PIN -208 -96 LEFT 8
PINATTR PinName SW2
PINATTR SpiceOrder 6
PIN 0 208 BOTTOM 8
PINATTR PinName GND
PINATTR SpiceOrder 7
PIN -208 -160 LEFT 8
PINATTR PinName Boost2
PINATTR SpiceOrder 8
PIN -208 -32 LEFT 8
PINATTR PinName FB2
PINATTR SpiceOrder 9
PIN -208 32 LEFT 8
PINATTR PinName Vc2
PINATTR SpiceOrder 10
PIN -208 96 LEFT 8
PINATTR PinName Pgood2
PINATTR SpiceOrder 11
PIN -208 160 LEFT 8
PINATTR PinName Run/SS2
PINATTR SpiceOrder 12
PIN 208 160 RIGHT 8
PINATTR PinName Run/SS1
PINATTR SpiceOrder 13
PIN 208 96 RIGHT 8
PINATTR PinName Pgood1
PINATTR SpiceOrder 14
PIN 208 32 RIGHT 8
PINATTR PinName Vc1
PINATTR SpiceOrder 15
PIN 208 -32 RIGHT 8
PINATTR PinName FB1
PINATTR SpiceOrder 16
