Version 4
SymbolType CELL
RECTANGLE Normal -128 -352 128 352
TEXT 0 0 Center 0 LT
WINDOW 0 0 -144 Center 0
WINDOW 3 0 144 Center 0
SYMATTR Value LTC3775
SYMATTR Prefix X
SYMATTR SpiceModel LTC3775.sub
SYMATTR Value2 LTC3775
SYMATTR Description High Frequency Synchronous Step-Down Voltage Mode DC/DC Controller
PIN -128 -192 LEFT 8
PINATTR PinName ILIMT
PINATTR SpiceOrder 1
PIN -128 -96 LEFT 8
PINATTR PinName ILIMB
PINATTR SpiceOrder 2
PIN 128 192 RIGHT 8
PINATTR PinName FB
PINATTR SpiceOrder 3
PIN 128 288 RIGHT 8
PINATTR PinName COMP
PINATTR SpiceOrder 4
PIN -128 0 LEFT 8
PINATTR PinName SS
PINATTR SpiceOrder 5
PIN -128 96 LEFT 8
PINATTR PinName Freq
PINATTR SpiceOrder 6
PIN -48 352 BOTTOM 8
PINATTR PinName SGND
PINATTR SpiceOrder 7
PIN 128 96 RIGHT 8
PINATTR PinName BG
PINATTR SpiceOrder 8
PIN 0 -352 TOP 8
PINATTR PinName INTVcc
PINATTR SpiceOrder 9
PIN 128 -96 RIGHT 8
PINATTR PinName Sense
PINATTR SpiceOrder 10
PIN -128 -288 LEFT 8
PINATTR PinName Vin
PINATTR SpiceOrder 11
PIN 128 0 RIGHT 8
PINATTR PinName SW
PINATTR SpiceOrder 12
PIN 128 -192 RIGHT 8
PINATTR PinName TG
PINATTR SpiceOrder 13
PIN 128 -288 RIGHT 8
PINATTR PinName Boost
PINATTR SpiceOrder 14
PIN -128 192 LEFT 8
PINATTR PinName Mode
PINATTR SpiceOrder 15
PIN -128 288 LEFT 8
PINATTR PinName Run/_SHDN
PINATTR SpiceOrder 16
PIN 48 352 BOTTOM 8
PINATTR PinName PGND
PINATTR SpiceOrder 17
