Version 4
SymbolType BLOCK
LINE Normal -16 48 -16 -48
LINE Normal 81 0 -16 48
LINE Normal -16 -48 81 0
LINE Normal 32 -32 24 -32
LINE Normal 32 32 24 32
LINE Normal 28 -28 28 -36
WINDOW 38 88 33 Center 0
WINDOW 0 44 -34 Left 0
SYMATTR SpiceModel OPA827
SYMATTR Prefix X
SYMATTR ModelFile texas2.lib
SYMATTR Description OpAmp Audio; 28 V/us; 22 MHz; VCC=+/-2,5V~+/-18V; 4nHz/Vv; Vin(offset)=150uVmax.
PIN -16 32 LEFT 8
PINATTR PinName +
PINATTR SpiceOrder 1
PIN -16 -32 LEFT 8
PINATTR PinName -
PINATTR SpiceOrder 2
PIN 16 -32 NONE 8
PINATTR PinName +Vcc
PINATTR SpiceOrder 3
PIN 16 32 NONE 8
PINATTR PinName -Vcc
PINATTR SpiceOrder 4
PIN 80 0 NONE 8
PINATTR PinName out
PINATTR SpiceOrder 5
