Version 4
SymbolType BLOCK
LINE Normal -16 48 -16 -48
LINE Normal 81 0 -16 48
LINE Normal -16 -48 81 0
TEXT -10 32 Left 0 +
TEXT -8 -33 Left 0 -
TEXT 25 -33 Left 0 +
TEXT 25 33 Left 0 -
WINDOW 38 44 38 Left 0
WINDOW 0 44 -34 Left 0
SYMATTR SpiceModel OPA333
SYMATTR Prefix X
SYMATTR ModelFile texas.lib
SYMATTR Description Amp. Op. CMOS - 1,8 V~5,5V - SR = 0,16 V/us; 0,35 MHz.
PIN -16 32 NONE 8
PINATTR PinName i+
PINATTR SpiceOrder 1
PIN -16 -32 NONE 8
PINATTR PinName i-
PINATTR SpiceOrder 2
PIN 16 -32 NONE 8
PINATTR PinName V+
PINATTR SpiceOrder 3
PIN 16 32 NONE 8
PINATTR PinName V-
PINATTR SpiceOrder 4
PIN 80 0 NONE 8
PINATTR PinName out
PINATTR SpiceOrder 5
